**ECLISSE Shodō Battiscopa**
Profilo in alluminio per l’installazione di battiscopa filomuro

**ECLISSE SHODŌ BATTISCOPA**

Profilo a doppia camera in alluminio anodizzato modello ECLISSE SHODŌ BATTISCOPA per l’installazione di battiscopa filomuro. Spazio utile per la verga di battiscopa con installazione del profilo a quota pavimento finito: 45 mm. Fornito in barre da 2000 mm con giunti di collegamento per connessioni lineari, su angoli interni, su angoli esterni e in corrispondenza di gradini. Fornito a richiesta con elementi terminali per il collegamento ai controtelai ECLISSE SHODŌ SCORREVOLE ad anta singola e doppia, non richiede terminali specifici per l’abbinamento al telaio ECLISSE SHODŌ BATTENTE. Si installa con adesivo sigillante strutturale su parete in muratura e con viti su parete in cartongesso.
Con verghe battiscopa appositamente fresate, consente l’installazione di strisce LED per battiscopa retroilluminati.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ECLISSE S.r.l. offre una **garanzia di 12 anni**, decorrenti dalla data di acquisto, che copre le parti metalliche in acciaio zincato o alluminio, il kit carrelli di scorrimento e il binario di scorrimento in lega di alluminio 6060 anodizzato (10 μm) dei suoi controtelai per porte scorrevoli a scomparsa e le parti metalliche in alluminio anodizzato dei suoi telai per porte battenti e per vani tecnici ed estetici. Per tutti gli altri prodotti venduti da ECLISSE, si applica la garanzia legale.