**ECLISSE Unilaterale**  
Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa contrapposte e indipendenti con stipiti

Disponibile come

1. due ante singole per parete in muratura
2. due ante singole per parete in cartongesso
3. **ECLISSE UNILATERALE** versione **INTONACO**per pareti in muratura

Controtelaio metallico in lamiera zincata SK modello ECLISSE UNILATERALEper due porte scorrevoli a scomparsa contrapposte e indipendenti con stipiti. Struttura composta di tasca con lamiera di tamponamento bugnata, rete porta intonaco debordante zigrinata a maglia fitta (50x25 mm), traverse superiori con binari di scorrimento estraibili (brevettati) e montanti di battuta con listelli in legno. Fornito con barre di allineamento per il perfetto allineamento tra tasca e montanti di battuta. Sede interna di 72+72 mm per parete interna divisoria formata da laterizi forati di 80+80 mm, con spessore complessivo della parete finita di 200 mm. Idoneo per l’alloggiamento di due porte scorrevoli a scomparsa parallele, ad apertura contrapposta, di peso massimo unitario di 100 kg (150 kg a richiesta).

Dimensioni luci di passaggio: **L** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm x **H** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm

1. **ECLISSE UNILATERALE** versione **CARTONGESSO**per pareti in cartongesso

Controtelaio metallico in lamiera zincata SK modello ECLISSE UNILATERALEper due porte scorrevoli a scomparsa contrapposte e indipendenti con stipiti. Struttura aperta composta di tasca con traversine orizzontali preforate, traverse superiori con binari di scorrimento estraibili (brevettati) e montanti di battuta con listelli in legno. Sede interna di 54+54 mm per parete interna divisoria in cartongesso formata da orditura con profili di 75+75 mm, con spessore complessivo della parete finita di 175 mm. Idoneo per l’alloggiamento di due porte scorrevoli a scomparsa parallele, ad apertura contrapposta, di peso massimo unitario di 100 kg (150 kg a richiesta).

Dimensioni luci di passaggio: **L** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm x **H** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ECLISSE S.r.l. offre una **garanzia di 12 anni**, decorrenti dalla data di acquisto, che copre le parti metalliche in acciaio zincato o alluminio, il kit carrelli di scorrimento e il binario di scorrimento in lega di alluminio 6060 anodizzato (10 μm) dei suoi controtelai per porte scorrevoli a scomparsa e le parti metalliche in alluminio anodizzato dei suoi telai per porte battenti e per vani tecnici ed estetici. Per tutti gli altri prodotti venduti da ECLISSE, si applica la garanzia legale.

Il **binario estraibile brevettato** con aggancio a baionetta è realizzato in lega di alluminio 6060 (Norma UNI 9006/1) e protetto con strato anodico di 10 μm con trattamento termico T5, per garantire nel tempo una durezza superficiale che permette alte prestazioni di scorrevolezza dei carrelli.

ECLISSE S.r.l. ha sottoposto alcuni modelli di controtelaio per interni a una serie di prove volontarie, da parte di CSI S.p.a., atte a certificarne la qualità costruttiva. In particolare i **carrelli di scorrimento ECLISSE con cuscinetti a sfera** con portata 100 kg (4 ruote) e 150 kg (8 ruote) sono stati sottoposti a test conformi alla norma UNI EN 1527 e non hanno subito alterazioni significative a seguito di 100.000 cicli di apertura e chiusura. Hanno inoltre ottenuto il massimo livello di resistenza alla corrosione (grado 4) dopo 240 ore in camera a nebbia salina (tasso di umidità 95%, soluzione di NaCl al 5%) come da test conforme alla norma UNI EN 1670.