**ECLISSE Alzante+Persiana** - **ECLISSE Alzante+Inferriata**  
Controtelaio per combinazione alzante e persiana o alzante e inferriata scorrevoli a scomparsa ad anta singola o a due ante speculari

**ECLISSE ALZANTE+PERSIANA** - **ECLISSE ALZANTE+INFERRIATA**telaio universale per pareti perimetrali esterne

Controtelaio metallico in lamiera preverniciata, acciaio inox e pannelli di tamponamento termoisolanti modelli ECLISSE ALZANTE+PERSIANA e ECLISSE ALZANTE+INFERRIATA per alzante scorrevole a scomparsa ad anta singola o a due ante speculari abbinato a persiana o inferriata scorrevole a scomparsa ad anta singola o a due ante speculari. Profili di rinforzo orizzontali ad H in lamiera zincata preverniciata e pannelli di tamponamento in polistirene espanso e fibra di vetro (contribuiscono all’isolamento termico e contrastano il rischio di muffe). Binario estraibile per persiana/inferriata per una facile manutenzione del sistema di scorrimento e profilo sottoporta in acciaio inox. Sede interna di 125+72 mm e spessore complessivo di 285 mm. Idoneo per l’alloggiamento in muri perimetrali esterni di un alzante ad anta singola o a due ante speculari (installato verso l’interno) abbinato a una persiana o un’inferriata scorrevole a scomparsa ad anta singola o a due ante speculari (installata verso l’esterno) con peso massimo unitario di 120 kg.  
Fornito con guida/e di scorrimento estraibile per alzante (in 3 colori e 2 altezze) per una manutenzione semplice della sede di scorrimento.

Dimensioni luci di passaggio: **L** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm x **H** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ECLISSE S.r.l. offre una **garanzia di 12 anni**, decorrenti dalla data di acquisto, che copre le parti metalliche in acciaio zincato o alluminio, il kit carrelli di scorrimento e il binario di scorrimento in lega di alluminio 6060 anodizzato (10 μm) dei suoi controtelai per porte scorrevoli a scomparsa e le parti metalliche in alluminio anodizzato dei suoi telai per porte battenti e per vani tecnici ed estetici. Per tutti gli altri prodotti venduti da ECLISSE, si applica la garanzia legale.