**ECLISSE Syntesis Tech**
Sistemi di chiusura per sportelli filomuro, ideale per botole e vani tecnici nascosti

**ECLISSE SYNTESIS TECH**telaio universale per pareti in muratura e pareti in cartongesso + pannello/i in truciolare

Sistema di chiusura per sportelli filomuro modello ECLISSE SYNTESIS TECH, composto da telaio in alluminio anodizzato, pannello rivestito in melaminico e sistema di apertura (cerniere, asta a scatto, push-pull, serratura con chiave). Realizzato in alluminio estruso, è anodizzato contro l’ossidazione e rivestito con primer per favorire l’aggrappaggio delle pitture. Fornito in versione ad anta singola e anta doppia con apertura laterale, anta a ribalta verso l’alto e verso il basso e anta estraibile. È fornito con zanche regolabili per l’installazione su pareti in muratura e apposite squadrette per l’installazione con viti su pareti in cartongesso.
Pannello in truciolare nobilitato classe E1, spessore 18 mm, bordato in ABS e rivestito in melaminico bianco, può essere pitturato come la parete o ricoperto con carta da parati.
Cerniere 165° di serie, con tripla regolazione (altezza, larghezza, profondità).

Dimensioni luci di passaggio: **L** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm x **H** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ECLISSE S.r.l. offre una **garanzia di 12 anni**, decorrenti dalla data di acquisto, che copre le parti metalliche in acciaio zincato o alluminio, il kit carrelli di scorrimento e il binario di scorrimento in lega di alluminio 6060 anodizzato (10 μm) dei suoi controtelai per porte scorrevoli a scomparsa e le parti metalliche in alluminio anodizzato dei suoi telai per porte battenti e per vani tecnici ed estetici. Per tutti gli altri prodotti venduti da ECLISSE, si applica la garanzia legale.